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ВВЕДЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Цей паспорт (ПС) є документом, що засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри та технічні характеристики пристрою "Пульт дистанційного керування АПДК-11p" (далі - ПДК), виготовленого відповідно до вимог ТУУ24734853.001-2000.
Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з Посібником з експлуатації ПДК.
У разі передачі ПДК іншому власнику для експлуатації або ремонту, цей паспорт передається разом з ним.
Усі записи в паспорті робити тільки ручкою, чітко й акуратно. Незавірені підписом виправлення не допускаються. Записи, що вносяться ВТК, мають бути завірені штампом ВТК.
Виробник ПДК:
Моб.тел.: (066) 400-37-11, (067) 965-59-43
Тел./факс: (044) 534-33-20
E-mail: hakoltd{@}ukr.net

АДРЕСА: 
м. КИЇВ, пр-кт ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 15
Поштова адреса: 02225 Київ-225, а/с 285
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ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ
ПДК призначено для вимірювання об'єму нафтопродуктів (бензин, газ, дизельне паливо, машинне масло) під час відпущення паливороздавальними колонками (ПРК), оснащеними клапанами зниження витрати та відсічення, імпульсними датчиками витрати, зі швидкістю видачі до 200 л/хв у режимі дистанційного керування.
ПДК дає змогу вести облік пального, відпущеного через під'єднані ПРК.
Область застосування - автозаправні станції, нафтоналивні бази.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПДК
	Число незалежних каналів індикації
	1

	Число незалежних каналів керування
	1…8

	Максимальна задана доза, л
	9999

	Дискретність індикації виконання замовлення, л
	0,01

	Максимальне відображуване значення вартості дози палива, умовних одиниць
	9999,99

	Межі допустимої відносної похибки під час обчислення та індикації обсягу й вартості відпущеного палива
	± 0,1%

	Напруга живлення
	220В±10%, частотою 50±0,1 Гц

	Потужність споживання, Вт
	не більше 8

	Вид кліматичного виконання
	УХЛ категорії 2 по ГОСТу 15150

	Температура навколишнього середовища
	от 0°С до +50°С

	Відносна вологість повітря за температури 25°С
	95%

	Маса, кг
	не більше 1,0

	Габаритні розміри, мм
	140х110х90
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КОМПЛЕКТНІСТЬ
В комплект поставки входить:
	1.
	Пульт АПДК-11р
	1 шт.

	2.
	Паспорт
	1 шт.
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
ПДК відповідає пристроям II класу за ГОСТ 26104-89.
До роботи з ПДК мають допускатися особи, які вивчили посібник з експлуатації та пройшли необхідний інструктаж.
ПДК під'єднується до мережі 220В.
Встановлення параметрів роботи ПДК проводиться Виробником за заявкою Споживача, або фахівцями, допущеними до ремонту та обслуговування ПДК.
Після завершення роботи необхідно вимкнути живлення ПДК.
Під час роботи з ПДК мають виконуватися "Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів", вид.4, 1986р.
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СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРВИННУ ПОВІРКУ
Пульт дистанційного керування АПДК-11p заводський номер _______________ відповідає вимогам технічних умов ТУУ24734853.001-2000 і визнаний придатним для експлуатації.
Дата випуску __________________
М.П.
Представник ВТК _____________________________
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Упакований ПДК може транспортуватися будь-яким видом транспорту в кліматичних умовах за групою 5 ГОСТ 15150 у критих транспортних засобах.
Зберігання ПДК має здійснюватися в упаковці в опалювальних приміщеннях за температури від 5°С до 35°С, відносної вологості не більше ніж 85% і відсутності в повітрі агресивних домішок, рівень яких не повинен перевищувати норм за ГОСТ 12.1.005.
Термін зберігання без переконсервації 6 місяців.

8. [bookmark: _Toc399421513][bookmark: _Toc194225820][bookmark: _Toc194225621]
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує відповідність Пульта дистанційного керування АПДК-11p вимогам цього паспорта.
Гарантійний термін - 12 місяців з дати введення пристрою в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати випуску.
Примітка: за дату введення пристрою в експлуатацію приймається дата розконсервації.
Гарантійні зобов'язання припиняються у разі закінчення гарантійного терміну або порушення споживачем умов чи правил зберігання, транспортування та експлуатації, встановлених у цьому паспорті.
Повний термін служби до списання - 6 років.
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ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ
У період дії гарантійних зобов'язань, у разі виявлення споживачем невідповідності пристрою за якістю і комплектністю вимогам цього паспорта, споживач має право пред'явити виробнику рекламацію відповідно до чинного законодавства України.
У межах дії гарантійних зобов'язань у разі виявлення споживачем несправностей Пульта дистанційного керування АПДК-11p постачальник зобов'язується проводити безоплатно ремонт або заміну пристрою, якщо одержувач не порушив умови зберігання, транспортування та експлуатації, встановлені в цьому паспорті.м
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ПРОГРАМУВАННЯ
Вхід у програмування: натиснути кн. "#" під час увімкнення живлення.
За активованої опції "123": одночасно натиснути кн. "1" + "2" + "3".
На індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"
Вибрати режим програмування:
(PROG-1) Програмування пульта: кн. "1";
(PROG-2) Програмування марки палива в баках: кн. "2";
(PROG-3) Програмування прив'язки кранів до баку: кн. "3";
(PROG-4) Програмування ПРК: кн. "4".
На індикаторі виводиться інформація виду: "ХХ. YYYY"
де ХХ - номер параметра, YYYY - значення параметра
Поперемінно блимають світлодіоди "ПБ" і "Літри"
Перебір параметрів: кн. "*" / кн. "#"
Зміна значення: кн. "0" ... "9"
Скидання значення параметра в "0": кн. "D"
Скасування зміни значення: кн. "C"
Збереження нового значення: кн. "*" + кн. "#"
Вихід з режиму програмування: натиснути кн. "1" + "2" + "3"

ПРОГРАМУВАННЯ ПУЛЬТА (PROG-1)
Параметри пульта
	№
	Опис
	Допустимі значення
	Значення виробника

	0.    
	Рахунок під час виконання замовлення
Вхід у прогр. за "123"
Повн.Бак - активує клавіатуру (EASYCALL)
Налив за зняттям крана
	0 – Зворотний
0 – Відкл.
0 – Відкл.
0 – Відкл.
	+1 – Прямий
+2 – Вкл.
+32 – Вкл.
+64 – Вкл.
	0

	1.     
	Работа з Ціною
	0 – Відкл.
1 – вкл.
2 – вкл., виводить «УСЬОГО»
3 – вкл., виводить «УСЬОГО», округляє до 10мл.
	0

	2.     
	Округление заказа на «ДЕНЬГИ»
	0 - в "+"; 1 - арифметично; 2 - в "-"
	2

	3.     
	Формат ввода литровой дозы
	0 – «ХХХХ»
1 – «ХХХХ.х»
2 – «ХХХХ.хх»
	2

	4.    
	Протокол
	0 – ХАКО (ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554)
1 – ND
2 – T&T
3 – SHELF
4 – EASYCALL
	0

	5.    
	Підтип протоколу
	3 – 9600
4 – 19200
	3

	6.     
	Кількість доступних каналів
	1…8
	2

	 
	 
	 
	 
	 


ПРОГРАМУВАННЯ МАРКИ ПАЛИВА В БАКАХ (PROG-2)
Параметри 0...7 відповідають 1...8 бакам
Значення параметра відповідає:
	0
	Вивід номеру крана
	 
	7
	DT

	1
	А-98
	 
	8
	EDT

	2
	Е-98
	 
	9
	DP

	3
	А-95
	 
	10
	EDP

	4
	Е-95
	 
	11
	GAS

	5
	А-92
	 
	12
	A-76

	6
	E-95
	 
	13
	E-76


ПРОГРАМУВАННЯ ПРИВ'ЯЗКИ КРАНІВ ДО БАКА (PROG-3)
Для кожного під'єднаного контролера виділяється по 5 кранів. Відповідно
Параметри 0...4 - крани КК1
Параметри 5...9 - крани КК2
Параметри 10...4 - крани КК3
Параметри 15...19 - крани КК4
Параметри 20...24 - крани КК5
Параметри 25...29 - крани КК6
Параметри 30...34 - крани КК7
Параметри 35...39 - крани КК8
Значення параметра 1...8 відповідає номеру бака.
ПРОГРАМУВАННЯ ТРК (PROG-4)
На індикаторі виводиться інформація виду: "Addr-_"
Ввести адресу програмованої ТРК: кн. "1" ... "8"
Вихід з режиму вибору адреси: кн. "*"
На індикаторі виводиться інформація виду: "ХХ. YYYY"
де ХХ - номер параметра, YYYY - значення параметра
Перебір параметрів: кн. "*" / кн. "#"
Зміна значення: кн. "0" ... "9"
Скидання значення параметра в "0": кн. "D"
Введення від'ємного значення (калібрування ПРК): кн. "C"
Збереження нового значення: кн. "*" + кн. "#"
Вихід з режиму програмування ТРК: натиснути кн. "1" + "2" + "3"
Вихід з режиму вибору адреси: кн. "*"
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ПЕРЕГЛЯД ФІСКАЛЬНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ
Перегляд фіскального лічильника(-ів) ТРК: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "0"
Перебір лічильників ТРК: кн. "*" / кн. "#"
Перегляд назви лічильника: кн. "0"
Вихід з перегляду: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "#"
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НАБІР ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВІДПУСК ПАЛИВА
(режим роботи без ЦІНИ)
Відпуск палива можливий тільки при знятому крані на ПРК.
Вибір ПРК: до активації набору кн. "1" ... кн. "2"
Перегляд поточного номера ПРК: до активації набору кн. "0"
Перегляд попереднього замовлення: до активації набору кн. "#"
Перегляд фіскального лічильника(-ів) ТРК: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "0"
Активація набору (при знятому крані): утримувати більше 2 сек. кн. "*"
Набір замовлення: кн. "0" ... "9"
Замовлення до повного бака: кн. "0" + кн. "0"
Скидання замовлення в "0" / Вихід з набору дози: кн. "#"
Переведення пульта в режим готовності / Виведення "РАЗУМ": кн. "*"
Скасування готовності (скидання замовлення): кн. "#"
Запуск ТРК: кн. "D"
Зупинка (скасування) транзакції під час наливу: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "D"
Перегляд замовлення під час наливу: кн. "#"
Перегляд поточного номера ПРК під час наливу: кн. "0"
Вибір іншої ТРК під час наливу: кн. "1" ... кн. "8"
(доповнення для режиму роботи з ЦІНОЮ)
Перегляд і зміна набору дози в ЛИТР/ГРН: кн. "А"
При утримуванні кн. "*" понад 1 сек. відображається ЦІНА: "З ХХ.ХХ". У разі додаткового натискання кн. "#" ("*" + "#") перехід у програмування ЦІНИ для 1...8 бака.
Перебір цін баків кн. "*" / кн. "#"
Після введення нових цін, утримуючи кн. "*", натиснути кн. "#" ("*" + "#").
При переведенні пульта в режим готовності (при введенні замовлення в ГРН. і встановленому режимі округлення замовлення до 10 мл.) виводиться ПІДСУМОК (доза/сума, заокруглена відповідно до значення параметра "Округлення замовлення на "ГРОШІ"").
Для зміни методу округлення натиснути кн. "B"

Виведення на друк:
Друк книжки -
Вставити в принтер 3 аркуші
9,0,8,1,6,3
Переставити всю пачку не перевертаючи
4,5,2,7,9,9
9,0,8,1,6,3, 4,5,2,7,9,9м

